# Taşıma emniyeti (bakınız Resim A)

Taşıma emniyeti (30) elektrikli el aletini farklı çalışma yerlerine taşırken size rahatlık sağlar.

## Taşıma emniyetinin açılması (çalışma konumu)

- Kayıcı kolu (27) tutamaktan (1) tutarak taşıma emniyetinin (30) açılması için biraz aşağı indirin.
- Taşıma emniyetini (30) sonuna kadar dışarı çekin.
- Kayıcı kolu (27) yavaşça yukarı kaldırın.

## Elektrikli el aletinin emniyete alınması (taşıma pozisyonu)

- Kayıcı kolu (27) sonuna kadar arkaya itin ve bu pozisyonda emniyete alın.
- Kayıcı kolu taşıma emniyeti (30) sonuna kadar içeri bastırılabilecek ölçüde aşağı indirin.

Daha fazla bilgi: Bakınız Nakliye (bkz. Resim Z)