# Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elektrische gereedschap van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis kent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het elektrische gereedschap beter en veiliger te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis
| Klasse 1 Laserproduct voor consumenten
| Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar gezaagd wordt, terwijl het elektrische gereedschap loopt. Bij aanraking van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
| Draag een stofmasker.
| Draag een veiligheidsbril.
| Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.
| Gevarenzone! Houd handen, vingers of armen zo veel mogelijk hier uit de buurt.
| Kom niet met uw vingers tussen de bewegende delen van de glijarm. Uw vingers kunnen vastgeklemd en ernstig gewond raken.
| Let op de afmetingen van het zaagblad (zaagbladdiameter D, asgatdiameter d). De asgatdiameter d moet zonder speling op de uitgaande as passen. Indien het gebruik van reduceerstukken nodig is, dient u erop te letten dat de afmetingen van het reduceerstuk passen bij de zaagbladdikte en bij de asgatdiameter van het zaagblad evenals bij de diameter van de uitgaande as. Gebruik indien mogelijk de met het zaagblad meegeleverde reduceerstukken. De zaagbladdiameter D moet overeenkomen met de informatie op het symbool. Zie ook "Afmetingen voor geschikte zaagbladen" in het hoofdstuk "Technische gegevens".
| Pak het elektrische gereedschap bij het verplaatsen alleen vast aan deze gemarkeerde plaatsen (greepuitsparingen) of aan de transportgreep.
| Draag het elektrische gereedschap nooit aan de handgreep van de glijarm.
| Laser inschakelen
| Spangreep open: Er kunnen verticale verstekhoeken worden ingesteld. Spangreep gesloten: De ingestelde verticale verstekhoek van de glijarm wordt vastgehouden.
| Geeft de afzonderlijke stappen voor het instellen van de verticale verstekhoek aan. 1. Spangreep losmaken 2. Glijarm iets naar links draaien 3. Gewenst verticaal verstekhoekbereik met draaiknop instellen
| Verticale verstekhoekbereiken met draaiknop instellen:
| helling zaagblad naar links (45° ... 0°)
| helling zaagblad naar rechts (0° ... 45°)
| totaal draaibereik van de glijarm (–47° ... +47°)