# Підготовка до роботи

##

При обробці довгих деталей під їх вільний кінець треба що-небудь підкласти або підперти його.

Стіл можна розширити вліво і вправо за допомогою подовжувачів столу (7).

- Поверніть затискний важіль (50) всередину.
- Витягніть подовжувач стола (7) на необхідну довжину назовні (максимально 250 мм).
- Для фіксації подовжувача столу знову поверніть затискний важіль (50) назовні.

##

Під час розпилювання під горизонтальними і/або вертикальними кутами необхідно відповідно до напряму різання витягнути ліву або праву пересувну упорну планку (5) назовні або зовсім зняти її.

вертикальний кут розпилювання | горизонтальний кут розпилювання |
--- | --- | ---
0°–47° (ліворуч) | ≤ 44° (праворуч/ліворуч) | Відпустіть фіксуючий гвинт (51). Витягніть ліву пересувну упорну планку (5) до кінця назовні.
0°–47° (ліворуч) | ≥ 45° (праворуч/ліворуч) | Відпустіть фіксуючий гвинт (51). Витягніть ліву пересувну упорну планку (5) до кінця назовні. Підніміть пересувну упорну планку вгору і зніміть її. Видаліть фіксуючий гвинт (51).
0°–47° (праворуч) | ≤ 44° (праворуч/ліворуч) | Відпустіть фіксуючий гвинт (51). Витягніть праву пересувну упорну планку (5) до кінця назовні. Підніміть пересувну упорну планку вгору і зніміть її.
0°–47° (праворуч) | ≥ 45° (праворуч/ліворуч)

##

При поставці електроінструмента механізм ковзання кронштейна (27) має заводське налаштування без демпфування.

Демпфування механізму ковзання можна налаштувати індивідуально за допомогою демпфера (52):

жорстке – контрольовані робочі рухи;

м’яке – швидкий розкрій.

- Ослабте обидва гвинти для налаштування демпфування (53) за допомогою ключа-шестигранника 4мм) (16) для м’якішого демпфування
- або
- міцно затягніть обидва регулювальні гвинти (53) для жорсткішого демпфування.

##

Щоб забезпечити оптимально безпечну роботу, треба завжди добре затискувати оброблювальну заготовку.
Не обробляйте заготовки, які неможливо затиснути через їх малі розміри.

- Із силою притисніть оброблювану заготовку до упорних планок (6) і (5).
- Встроміть додану струбцину (18) в один з передбачених отворів (54).
- Відпустіть гвинт-баранчик і припасуйте струбцину до оброблювальної деталі. Знову затягніть гвинт-баранчик.
- Туго затягніть стрижень з різьбою (56) і зафіксуйте таким чином заготовку.

### Відпускання заготовки

- Для відпускання струбцини поверніть стрижень з різьбою (56) проти стрілки годинника.