# Настроювання вертикального кута розпилювання

Вертикальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від 47° (ліворуч) до 47° (праворуч).

Для швидкого і точного настроювання вертикальних кутів розпилювання, що часто використовуються, передбачені упори для кутів 0°, 22,5°, 45° і 47°.

##

- Витягніть ліву пересувну упорну планку (5) до кінця назовні.
- Відпустіть затискну рукоятку (13).
- Нахиляйте кронштейн (27) за рукоятку (1) ліворуч, поки індикатор кута (32) не вкаже потрібний вертикальний кут розпилювання.
- Утримуйте кронштейн (27) в цьому положенні та знову міцно затягніть затискну рукоятку (13).
  Сила затиснення затискної рукоятки має бути достатньою для того, щоб кронштейн надійно утримувався в своєму положенні при будь-якому вертикальному куті розпилювання.

##

- Витягніть праву пересувну упорну планку (5) до кінця назовні.
- Відпустіть затискну рукоятку (13).
- Трохи нахиліть кронштейн (27) за допомогою рукоятки (1) з положення 0° ліворуч і повертайте поворотну ручку (38), поки не буде досягнутий необхідний вертикальний діапазон кута розпилювання.
- Нахиляйте кронштейн (27) за рукоятку (1) праворуч, поки індикатор кута (20) не вкаже потрібний кут розпилювання.
- Утримуйте кронштейн (27) в цьому положенні та знову міцно затягніть затискну рукоятку (13).
  Сила затиснення затискної рукоятки має бути достатньою для того, щоб кронштейн надійно утримувався в своєму положенні при будь-якому вертикальному куті розпилювання.

##

З метою полегшення повторного настроювання стандартного кута розпилювання 0° поворотна ручка (38) входить в зачеплення в лівому вертикальному діапазоні кута розпилювання. |

- Пересуньте кронштейн (27) справа в положення 0°.

##

- Витягніть обидві пересувні упорні планки (5) до кінця назовні.
- Відпустіть затискну рукоятку (13).
- Трохи нахиліть кронштейн (27) за допомогою рукоятки (1) з положення 0° ліворуч і повертайте поворотну ручку (38), поки не буде досягнутий необхідний вертикальний діапазон кута розпилювання.
- Нахиляйте кронштейн (27) за рукоятку (1) ліворуч або праворуч, поки індикатор кута (32) або (20) не вкаже потрібний вертикальний кут розпилювання.
- Утримуйте кронштейн (27) в цьому положенні та знову міцно затягніть затискну рукоятку (13).
  Сила затиснення затискної рукоятки має бути достатньою для того, щоб кронштейн надійно утримувався в своєму положенні при будь-якому вертикальному куті розпилювання.

##

Потягніть головку (33) до кінця назовні та поверніть її на 90°. Після цього поверніть кронштейн (27) за допомогою рукоятки (1) так, щоб він відчутно зайшов у зачеплення.