# Blokiranje poteznega mehanizma

Drsni mehanizem drsne roke (27) lahko blokirate s pomočjo vpenjalne ročice (24). Pri tem sta možna dva položaja drsne roke:

- Drsna roka potisnjena po konca nazaj (za odreze)
- Drsna roka potisnjena do konca naprej (za kompaktni transportni položaj)

## Sprostitev drsne roke (glejte sliko B1)

Po sprostitvi drsne roke (27) je celoten drsni mehanizem pripravljen za uporabo.

- Vpenjalno ročico (24) potisnite do konca navzdol.
- Zagozda vpenjalne ročice sprosti spodnji del poteznega mehanizma.

## Blokiranje poteznega mehanizma (glejte sliko B2)

Potezni mehanizem, pomaknjen skrajno nazaj:

- Potezni mehanizem(27) pomaknite skrajno nazaj.
- Zgornja dela zgloba poteznega mehanizma sta sedaj zaprta in v pokončnem položaju.
- Vpenjalno ročico (24) povlecite navzgor, tako da bo zagozda nameščena v spodnji del poteznega mehanizma.
- Potezni mehanizem (27) je s tem blokiran skrajno nazaj.

Potezni mehanizem, pomaknjen skrajno naprej:

- Potezni mehanizem (27) pomaknite skrajno naprej.
- Sedaj je potezni mehanizem v celoti izvlečen.
- Vpenjalno ročico (24) povlecite navzgor, tako da bo zagozda nameščena v spodnji del poteznega mehanizma.
- Potezni mehanizem (27) je s tem blokiran skrajno naprej.