# Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja

Vertikalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od 47° (lijeva strana) do 47° (desna strana).

Za brzo i precizno namještanje često korištenih vertikalnih kutova kosog rezanja predviđeni su graničnici za kutove 0°, 22,5°, 45° i 47°.

##

- Lijevu podesivu graničnu vodilicu (5) izvucite skroz prema van.
- Otpustite steznu ručku (13).
- Zakrećite klizni krak (27) na ručki (1) ulijevo sve dok pokazivač kuta (32) ne pokaže željeni vertikalni kut kosog rezanja.
- Držite klizni krak (27) u ovom položaju i ponovno stegnite steznu ručku (13).
  Stezna sila stezne ručke mora sigurno držati položaj kliznog kraka kod svakog proizvoljnog vertikalnog kuta kosog rezanja.

##

- Desnu podesivu graničnu vodilicu (5) izvucite skroz prema van.
- Otpustite steznu ručku (13).
- Nagnite klizni krak (27) na ručki (1) iz položaja 0° lagano ulijevo i okrećite okretni gumb (38) sve dok se ne pokaže željeno područje vertikalnog kuta kosog rezanja.
- Zakrećite klizni krak (27) na ručki (1) udesno sve dok pokazivač kuta (20) ne pokaže željeni kut kosog rezanja.
- Držite klizni krak (27) u ovom položaju i ponovno stegnite steznu ručku (13).
  Stezna sila stezne ručke mora sigurno držati položaj kliznog kraka kod svakog proizvoljnog vertikalnog kuta kosog rezanja.

##

Kako bi se vertikalni standardni kut kosog rezanja 0° mogao ponovno lako namjestiti, okretni gumb (38) će uskočiti u lijevo područje vertikalnog kuta kosog rezanja. |

- Zakrenite klizni krak (27) s desne strane preko položaja 0°.

##

- Obje podesive granične vodilice (5) izvucite skroz prema van.
- Otpustite steznu ručku (13).
- Nagnite klizni krak (27) na ručki (1) iz položaja 0° lagano ulijevo i okrećite okretni gumb (38) sve dok se ne pokaže željeno područje vertikalnog kuta kosog rezanja.
- Zakrećite klizni krak (27) na ručki (1) ulijevo ili udesno sve dok pokazivač kuta (32) ili (20) ne pokaže željeni vertikalni kut kosog rezanja.
- Držite klizni krak (27) u ovom položaju i ponovno stegnite steznu ručku (13).
  Stezna sila stezne ručke mora sigurno držati položaj kliznog kraka kod svakog proizvoljnog vertikalnog kuta kosog rezanja.

##

Gumb za namještanje (33) povucite do kraja prema van i okrenite ga za 90°. Zatim zakrećite klizni krak (27) na ručki (1) sve dok se klizni krak čujno ne uglavi.