# Транспортування (див. мал. Z)

Перш ніж транспортувати електроінструмент, треба виконати такі дії:

- Відтягніть кронштейн (27) до упору назад і зафіксуйте його в цьому положенні.
- Переконайтеся в тому, що обмежувач глибини (29) до упору притиснутий всередину, а юстирувальний гвинт (28) при пересуванні кронштейна проходить через отвір, не торкаючись обмежувача глибини.
- Опускайте кронштейн, поки транспортний фіксатор (30) не можна буде повністю втиснути всередину
- Посуньте подовжувачі столу (7) до упору в напрямку центру столу.
- Встановіть вертикальний кут розпилювання на 0° і затисніть затискну рукоятку (13).
- Поверніть стіл (37) до упору ліворуч та затягніть ручку фіксації (11).
- Зв’яжіть шнур живлення за допомогою стрічки-липучки (74).
- Зніміть все приладдя, яке не можна міцно монтувати на електроінструменті.
- За можливості переносьте пиляльні полотна, якими ви не користуєтеся, в закритих ємностях.
- Щоб переносити електроінструмент, беріться за нього за заглибини для рук (15) збоку на столі.

- Для транспортування електроінструмента використовуйте тільки пристосування для транспортування та в жодному разі не використовуйте для цього захисні пристрої, кронштейн або рукоятку .