# Vertikale Gehrungswinkel einstellen

Der vertikale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 47° (linksseitig) bis 47° (rechtsseitig) eingestellt werden.

Zum schnellen und präzisen Einstellen von oft verwendeten vertikalen Gehrungswinkeln sind Anschläge für die Winkel 0°, 22,5° und 45° und 47° vorgesehen.

##

- Ziehen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (5) ganz nach außen.
- Lösen Sie den Spanngriff (13).
- Schwenken Sie den Gleitarm (27) am Handgriff (1) nach links, bis der Winkelanzeiger (32) den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel anzeigt.
- Halten Sie den Gleitarm (27) in dieser Stellung und ziehen Sie den Spanngriff (13) wieder fest.
  Die Klemmkraft des Spanngriffs muss die Stellung des Gleitarms bei jedem beliebigen vertikalen Gehrungswinkel sicher halten.

##

- Ziehen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene (5) ganz nach außen.
- Lösen Sie den Spanngriff (13).
- Kippen Sie den Gleitarm (27) am Handgriff (1) aus der 0°-Position leicht nach links und drehen Sie den Drehknauf (38), bis der gewünschte vertikale Gehrungswinkelbereich angezeigt wird.
- Schwenken Sie den Gleitarm (27) am Handgriff (1) nach rechts, bis der Winkelanzeiger (20) den gewünschten Gehrungswinkel anzeigt.
- Halten Sie den Gleitarm (27) in dieser Stellung und ziehen Sie den Spanngriff (13) wieder fest.
  Die Klemmkraft des Spanngriffs muss die Stellung des Gleitarms bei jedem beliebigen vertikalen Gehrungswinkel sicher halten.

##

Damit der vertikale Standard-Gehrungswinkel 0° leicht wieder eingestellt werden kann, rastet der Drehknauf (38) in den linken vertikalen Gehrungswinkelbereich ein. |

- Schwenken Sie den Gleitarm (27) von rechts über die 0°-Position.

##

- Ziehen Sie beide verstellbaren Anschlagschienen (5) ganz nach außen.
- Lösen Sie den Spanngriff (13).
- Kippen Sie den Gleitarm (27) am Handgriff (1) aus der 0°-Position leicht nach links und drehen Sie den Drehknauf (38), bis der gewünschte vertikale Gehrungswinkelbereich angezeigt wird.
- Schwenken Sie den Gleitarm (27) am Handgriff (1) nach links oder rechts, bis der Winkelanzeiger (32) oder (20) den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel anzeigt.
- Halten Sie den Gleitarm (27) in dieser Stellung und ziehen Sie den Spanngriff (13) wieder fest.
  Die Klemmkraft des Spanngriffs muss die Stellung des Gleitarms bei jedem beliebigen vertikalen Gehrungswinkel sicher halten.

##

Ziehen Sie den Einstellknopf (33) ganz nach außen und drehen Sie ihn um 90°. Dann schwenken Sie den Gleitarm (27) am Handgriff (1), bis der Gleitarm hörbar einrastet.