# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроінструмента.

##

- Щоб увімкнути електроінструмент, спочатку посуньте фіксатор вимикача (2) всередину, а потім натисніть вимикач (58) і тримайте його натисненим.

Вказівка: З міркувань техніки безпеки вимикач (58) не можна зафіксувати, його треба тримати натиснутим протягом всієї роботи.

##

- Для вимкнення відпустіть вимикач (58).

##

Електронне обмеження пускового струму обмежує потужність при вмиканні електроприладу і дозволяє експлуатувати його з запобіжником 16 А.

Вказівка: Якщо одразу після вмикання електроінструмент працює на повній кількості обертів, вийшли з ладу обмежувач пускового струму і захист від повторного пуску. Електроінструмент необхідно негайно відправити в сервісну майстерню.