# Colocação em ‌funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica.

##

- Para a ligar a ferramenta elétrica, desloque primeiro o bloqueio de ligação (2) para o centro, e prima de seguida o interruptor de ligar/desligar (58) e mantenha-o premido.

Nota: Por motivos de segurança o interruptor de ligar/desligar (58) não pode ser travado, mas deve permanecer premido durante o funcionamento.

##

- Para desligar, soltar o interruptor de ligar/desligar (58).

##

A limitação eletrónica da corrente de arranque limita a potência ao ligar a ferramenta elétrica e possibilita o funcionamento com um fusível de 16 A.

Nota: Se a ferramenta elétrica funcionar com pleno número de rotações imediatamente após ser ligada, significa que a limitação da corrente de arranque e a proteção contra rearranque involuntário falharam. A ferramenta elétrica tem de ser enviada de imediato para o Serviço de Assistência Técnica.