# Utilisation

- Débranchez le câble d’alimentation de la prise avant d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur l’outil électroportatif.

Sécurité de transport
Blocage du bras coulissant
Préparation du travail
Réglage d’angles d’onglet (dans le plan horizontal)
Réglage d’angles d’inclinaison (pour coupes biaises)
Mise en marche
Instructions d’utilisation
Sciage
Travailler les liteaux profilés
Contrôle et correction des réglages de base
Transport