# تعویض تیغه اره (رجوع کنید به تصویر c1−c4)

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

- به هنگام مونتاژ تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید. در تماس با تیغه اره خطر آسیب دیدگی و جراحت وجود دارد.

فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که حداکثر سرعت مجاز آنها از سرعت در حالت آزاد (بدون بار) ابزار برقی شما بیشتر باشد.

فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دستورالعمل کاری باشند و طبق استاندارد EN 847-1 کنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشند.

فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که توسط سازنده این ابزار برقی توصیه شده است و همچنین برای جنس قطعه کار مورد نظر مناسب باشد. این از داغ شدن بیش از حد دندانه های اره هنگام اره کاری جلوگیری می کند.

## نحوه باز کردن و برداشتن تیغه اره

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- پیچ قفل (41) را با دست باز کنید تا میله ها (42) بتوانند به طور آزاد آویزان باشند.
- پیچ های اتصال (43) (را حدود 2 چرخش) با آچار آلن (4‎ mm) (16) شل کنید.
  پیچ را بطور کامل باز نکنید.
- پیچ های اتصال (44) (را حدود 6 چرخش) با آچار آلن (4‎ mm) (16) شل کنید.
  پیچ را بطور کامل باز نکنید.
- صفحه پوششی (45) را از پیچ اتصال (44) به جلو و عقب بیرون بکشید.
- حفاظ ایمنی متحرک (4) را به عقب برانید و آن را در این وضعیت نگه دارید.
- میله ها (42) را با یک سوراخ بالای پیچ اتصال (44) آویزان کنید.
  از این طریق حفاظ ایمنی متحرک در وضعیت باز باقی می ماند.
- پیچ آلن (47) را با آچار آلن (‎ mm) ‏(16) بچرخانید و بطو همزمان قفل کننده محور دستگاه (46) را فشار دهید تا جا بیفتد.
- قفل کننده محور دستگاه (46) را فشار دهید و نگه دارید و پیچ آلن (47) را در جهت چرخش عقربه‌های ساعت (رزوه چپ!) پیچانده و باز کنید.
- فلانژ مهار (48) را جدا کنید.
- تیغه اره (39) را جدا کنید.

## نحوه نصب کردن تیغه اره

- هنگام نصب تیغه اره توجه داشته باشید که جهت برش (تیزی) دندانه های تیغه اره (جهت فلش روی تیغه اره)، با جهت فلش روی قاب محافظ مطابقت داشته باشد!

در صورت لزوم پیش از مونتاژ قطعات، آنها را تمیز کنید.

- تیغه اره نو را روی فلانژ نگهدارنده داخلی (49) قرار دهید.

- فلانژ مهار (48) و پیچ آلن (47) را قرار دهید. قفل کننده محور دستگاه (46) را فشار دهید تا جا بیفتد و پیچ آلنی را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت سفت کنید.
- میله ها (42) را از پیچ اتصال (44) باز کنید و قاب محافظ پاندولی (4) را دوباره به پایین برانید.
- صفحه پوشاننده (45) را دوباره زیر پیچ اتصال (44) برانید.
- پیچهای اتصال (44) و (43) را دوباره سفت کنید.
- میله ها را به حالت اولیه برانید و پیچ قفل (42) (41) را با دست سفت کنید.