# Tekniset tiedot

Katkaisu- ja jiirisaha |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Nimellisottoteho | W | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 800
Nimellisjännite | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Taajuus | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000
Käynnistysvirran rajoitin |  | ● | – | ● | ●
Lasertyyppi | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Laserluokka |  | 1 | 1 | 1 | 1
PainoA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Suojausluokka |  | / II | / II | / II | / II
Sopivien sahanterien mitat |
Sahanterän halkaisija D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Terärungon paksuus | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Maks. sahausura | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Reiän halkaisija d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Työkappaleen sallitut mitat katso Työkappaleen sallitut mitat

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.