# Заміна пиляльного диска (див. мал. c1−c4)

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

- Для монтажу пиляльного диска обов’язково вдягайте захисні рукавиці. Торкання до пиляльного диска несе в собі небезпеку поранення.

Використовуйте лише пиляльні диски, допустима максимальна швидкість яких вище, ніж кількість обертів Вашого електроприладу при роботі на холостому ході.

Використовуйте лише пиляльні диски, що відповідають характеристикам, зазначеним в цій інструкції, перевірені за EN 847‑1 та мають відповідне маркірування.

Використовуйте лише пиляльні диски, що рекомендовані виробником електроінструменту та придатні для оброблюваного матеріалу. Це попереджує перегрівання зубців під час розпилювання.

## Демонтаж пиляльного диска

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Відкрутіть від руки фіксуючий гвинт (41), щоб коромисло (42) вільно звисало вниз.
- Відпустіть кріпильний гвинт (43) (прибл. на 2 оберти) за допомогою ключа-шестигранника (4 мм) (16).
  Гвинт не треба викручувати повністю.
- Відпустіть кріпильний гвинт (44) (прибл. на 6 обертів) за допомогою ключа-шестигранника (4 мм) (16).
  Гвинт не треба викручувати повністю.
- Відтягніть захисний щиток (45) від кріпильного гвинта (44) вперед і донизу.
- Відхиліть маятниковий захисний кожух (4) назад і утримуйте маятниковий захисний кожух у цьому положенні.
- Надіньте коромисло (42) отвором на кріпильний гвинт (44).
  Завдяки цьому маятниковий захисний кожух підтримується у відкритому положенні.
- Повертайте гвинт з внутрішнім шестигранником (47) за допомогою ключа-шестигранника ( мм) (16) і одночасно натискайте на фіксатор шпинделя (46), поки він не увійде у зачеплення.
- Тримайте натиснутим фіксатор шпинделя (46) і викрутіть гвинт з внутрішнім шестигранником (47) за стрілкою годинника (ліва різь!).
- Зніміть затискний фланець (48).
- Зніміть пиляльне полотно (39).

## Монтаж пиляльного диска

- Під час монтажу слідкуйте за тим, щоб напрямок різання зубів (стрілка на пиляльному диску) збігався з напрямком стрілки на захисному кожусі!

За необхідністю прочистіть перед монтажем всі деталі, що будуть монтуватися.

- Надіньте новий пиляльний диск на внутрішній затискний фланець (49).

- Поставте затискний фланець (48) і вкрутіть гвинт з внутрішнім шестигранником (47). Натисніть фіксатор шпинделя (46), щоб він увійшов в зачеплення, і затягніть гвинт з внутрішнім шестигранником проти стрілки годинника.
- Зніміть коромисло (42) з кріпильного гвинта (44) і знову опустіть маятниковий захисний кожух (4).
- Підсуньте захисний щиток (45) знову під кріпильний гвинт (44).
- Знову туго затягніть кріпильні гвинти (44) і (43).
- Встановіть коромисло (42) в початкове положення (41) і знову затягніть від руки фіксуючий гвинт.