# Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus significados
| Classe 1 Equipamento laser de consumo
| Mantenha as mãos afastadas da área de corte enquanto a ferramenta elétrica estiver em funcionamento. Há perigo de ferimentos se houver contacto com o disco de serra.
| Use uma máscara de proteção contra pó.
| Use óculos de proteção.
| Use proteção auditiva. Ruídos podem provocar a surdez.
| Área perigosa! Manter as mãos, os dedos e os braços afastados desta área.
| Os seus dedos não devem entrar em contacto com as peças móveis do braço de deslize. Os dedos podem ser esmagados e podem sofrer lesões graves.
| Respeite as dimensões do disco de serra (diâmetro do disco de serra D, diâmetro do orifício d). Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício d e o veio da ferramenta. Se for necessária a utilização de peças redutoras, certifique-se de que as dimensões da peça redutora são adequadas para a espessura da base do disco e ao diâmetro do orifício do disco de serra, assim como o diâmetro do veio da ferramenta. Se possível, use a peça redutora fornecida junto com o disco de serra. O diâmetro do disco de serra D tem de corresponder à indicação no símbolo. Ver também "Medidas de discos de serra apropriados" no capítulo "Dados técnicos".
| Para ser transportada, deverá sempre segurar a ferramenta elétrica pelas posições marcadas (cavidades) ou pelo punho de transporte.
| Nunca transporte a ferramenta elétrica pelo punho do braço de deslize.
| Ligar o laser
| Punho de aperto aberto: Podem ser ajustados ângulos de meia-esquadria verticais. Punho de aperto fechado: O ângulo de meia-esquadria vertical ajustado no braço de deslize é mantido.
| Indica os passos individuais para ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical. 1. Soltar o punho de aperto 2. Rodar o braço de deslize ligeiramente para a esquerda 3. Ajustar a faixa de ângulo de meia-esquadria vertical desejada no manípulo rotativo
| Ajustar as faixas de ângulos de meia-esquadria verticais no manípulo rotativo:
| Inclinação do disco de serra para a esquerda (45° ... 0°)
| Inclinação do disco de serra para a direita (0° ... 45°)
| Ângulo de giro total do braço de deslize (–47° ... +47°)