# حمل و نقل (رجوع کنید به تصویر Z)

قبل از حمل و نقل ابزار برقی باید اقدامات زیر انجام شوند:

- بازوی کشویی (27) را بطور کامل به طرف عقب برانید و آن را در این موقعیت تثبیت کنید.
- مطمئن شوید که خط کش تعیین عمق سوراخ (29) به داخل فشرده شده باشد و پیچ تنظیم (28) هنگام حرکت بازوی کشویی بدون تماس با خط کش تعیین عمق سوراخ، در شیار جای بیفتد.
- بازوی کشویی را آنقدر پایین برانید تا قفل ایمنی حمل و نقل (30) بطور کامل به داخل فشرده شود
- میز کشویی برای گسترش کفی اره (7) را بطور کامل به داخل هدایت کنید.
- یک زاویه مورب عمودی ‎0° تنظیم کنید و اهرم مهار (13) را محکم بکشید.
- میز اره (37) را تا انتها به طرف چپ بچرخانید و پیچ تثبیت (11) را بکشید.
- کابل برق را با تسمه چسبی (74) ببندید.
- کلیه قطعات و متعلقاتی را که نمی توان بطور ثابت روی ابزار برقی نصب کرد را بردارید.
- تیغه های اره‌ که مورد استفاده قرار نگرفته اند را در صورت امکان به منظور حمل و نقل داخل یک محفظه بسته قرار بدهید.
- جهت حمل و نقل از محل تورفتگی جای دست (15) واقع در کنار میز اره استفاده کنید.

- برای حمل و نقل ابزار برقی تنها از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید و هرگز تجهیزات حفاظتی، بازوی کشویی یا دسته را نگیرید .