# Operación

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

Seguro para transporte
Bloqueo del brazo deslizante
Preparativos para el trabajo
Ajuste del ángulo de inglete horizontal
Ajuste del ángulo de inglete vertical
Puesta en marcha
Instrucciones para la ‌operación
Serrado
Corte de listones perfilados
Comprobación y reajuste del ajuste básico
Transporte