# ტექნიკური მონაცემები

პანელური ხერხი |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
სასაქონლო ნომერი |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
ნომ. გამოყენებადი სიმძლავრე | ვტ | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
ნომინალური ძაბვა | ვ | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
სიხშირე | ჰც | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
ბრუნვის სიხშირე უქმ სვლაზე | ბრ/წთ-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
ჩამრთველი დენის შეზღუდვა |  | ● | – | ● | ●
ლაზერის ტიპი | ნმ | 650 | 650 | 650 | 650
| მვტ | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
ლაზერის კლასი |  | 1 | 1 | 1 | 1
მასაA) | კგ | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
დაცვის კლასი |  | / II | / II | / II | / II
სახერხი დისკების ზომები |
სახერხი დისკის დიამეტრი D | მმ | 305 | 305 | 305 | 305
დისკის ტანის სიგანე | მმ | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
ხერხვის მაქს. სიგანე | მმ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
ხვრელის დიამეტრი d | მმ | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  წონა კაბელების და ქსელის ჩანგლის გარეშე

ნამზადების დასაშვები ზომები იხ. ნამზადების დასაშვები ზომები

მნიშვნელობები შეიძლება ვარირებდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულად. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.