# Inbetriebnahme

- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typschild des Elektrowerkzeuges übereinstimmen.

##

- Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges schieben Sie zuerst die Einschaltsperre (2) zur Mitte und drücken anschließend den Ein-/Ausschalter (58) und halten ihn gedrückt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann der Ein-/Ausschalter (58) nicht arretiert werden, sondern muss während des Betriebes ständig gedrückt bleiben.

##

- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (58) los.

##

Die elektronische Anlaufstrombegrenzung begrenzt die Leistung beim Einschalten des Elektrowerkzeuges und ermöglicht den Betrieb an einer 16-A-Sicherung.

Hinweis: Läuft das Elektrowerkzeug sofort nach dem Einschalten mit voller Drehzahl, sind die Anlaufstrombegrenzung und der Wiederanlaufschutz ausgefallen. Das Elektrowerkzeug muss umgehend an den Kundendienst geschickt werden.