# Technické údaje

Pokosová pila se zákluzem |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Jmenovitý příkon | W | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 800
Jmenovité napětí | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frekvence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Otáčky naprázdno | ot/min | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000
Omezení rozběhového proudu |  | ● | – | ● | ●
Typ laseru | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Třída laseru |  | 1 | 1 | 1 | 1
HmotnostA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Třída ochrany |  | / II | / II | / II | / II
Rozměry vhodných pilových kotoučů |
Průměr pilového kotouče D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Tloušťka těla kotouče | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Max. šířka řezu | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Průměr otvoru d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Přípustné rozměry obrobku viz Přípustné rozměry obrobku

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.