# Înlocuirea pânzei de ferăstrău (consultaţi imaginile c1−c4)

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- La montarea pânzei de ferăstrău purtaţi mănuşi de protecţie. În cazul contactului cu pânza de ferăstrău există pericolul de rănire.

Folosiţi numai pânze de ferăstrău a căror viteză maximă admisă este mai mare decât turaţia de funcţionare în gol a sculei dumneavoastră electrice.

Folosiţi numai pânze de ferăstrău care corespund specificaţiilor din prezentele instrucţiuni şi care au fost verificate şi marcate corespunzător, conform EN 847‑1.

Utilizaţi numai pânzele de ferăstrău recomandate de către producătorul acestei scule electrice şi care sunt adecvate pentru materialul pe care doriţi să-l prelucraţi. Astfel, se va preveni încălzirea excesivă a dinţilor de ferăstrău în timpul debitării.

## Demontarea pânzei de ferăstrău

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Desfiletează manual şurubul de blocare (41) până când tija (42) poate atârna din nou liber.
- Desfiletează şurubul de fixare (43) (cu aproximativ 2 rotaţii) cu ajutorul cheii hexagonale (4 mm) (16).
  Nu desfileta complet şurubul.
- Desfiletează şurubul de fixare (44) (cu aproximativ 6 rotaţii) cu ajutorul cheii hexagonale (4 mm) (16).
  Nu desfileta complet şurubul.
- Scoate capacul (45) de pe şurubul de fixare (44) trăgându-l spre înainte şi apoi în jos.
- Roteşte apărătoarea-disc (4) spre înapoi şi menţine-o în această poziţie.
- Agaţă tija (42) cu o gaură deasupra şurubului de fixare (44).
  Astfel, apărătoarea-disc va fi menţinută în poziţie deschisă.
- Strânge şurubul cu locaş hexagonal (47) cu ajutorul cheii hexagonale ( mm) (16) şi, simultan, apasă dispozitivul de blocare a axului (46) până când se fixează.
- Menţine apăsat dispozitivul de blocare a axului (46) şi strânge şurubul cu locaş hexagonal (47) în sens orar (filet spre stânga!).
- Scoate flanşa de strângere (48).
- Extrage pânza de ferăstrău (39).

## Montarea pânzei de ferăstrău

- La montare, aveţi grijă ca direcţia de tăiere a dinţilor de ferăstrău (direcţia săgeţii de pe pânza de ferăstrău) să coincidă cu direcţia săgeţii de pe apărătoarea!

Dacă este necesar, înainte de montare, curăţaţi toate piesele care urmează să fie montate.

- Puneţi noua pânză de ferăstrău pe flanşa interioară de strângere (49).

- Montaţi flanşa de strângere (48) şi şurubul cu locaş hexagonal (47). Apăsaţi dispozitivul de blocare a axului (46) până când se fixează şi strângeţi ferm şurubul cu locaş hexagonal în sens antiorar.
- Desprindeţi tija (42) de la şurubul de fixare (44) şi coborâţi din nou apărătoarea-disc (4).
- Împingeţi din nou placa de protecţie (45) sub şurubul de fixare (44).
- Strângeţi din nou ferm şuruburile de fixare (44) şi (43).
- Împingeţi tija (42) în poziţia sa iniţială şi strângeţi din nou manual şurubul de blocare (41).