# Μεταφορά (βλέπε εικόνα Z)

Πριν να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να εκτελέσετε τα εξής βήματα:

- Σπρώξτε τον βραχίονα ολίσθησης (27) εντελώς προς τα πίσω και ασφαλίστε τον σε αυτή τη θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός βάθους (29) είναι πατημένος εντελώς προς τα μέσα και η βίδα ρύθμισης (28) κατά την κίνηση του βραχίονα ολίσθησης περνά μέσα από το άνοιγμα χωρίς να αγγίζει τον οδηγό βάθους.
- Οδηγήστε τον βραχίονα ολίσθησης προς τα κάτω τόσο, ώσπου να μπορεί η ασφάλεια μεταφοράς (30) να πιεστεί εντελώς προς τα μέσα
- Σπρώξτε τις επεκτάσεις του τραπεζιού πριονίσματος (7) εντελώς προς τα μέσα.
- Ρυθμίστε μια κάθετη φαλτσογωνιά 0° και σφίξτε τη λαβή σύσφιγξης (13) σταθερά.
- Γυρίστε το τραπέζι πριονίσματος (37) μέχρι τέρμα προς τα αριστερά και σφίξτε τη λαβή ακινητοποίησης (11).
- Δέστε το ηλεκτρικό καλώδιο με την ταινία αυτοπρόσφυσης (74).
- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα που δεν μπορούν να συναρμολογηθούν σταθερά στο ηλεκτρικό εργαλείο.
- Για να μεταφέρετε τους πριονόδισκους που δεν χρησιμοποιείτε να τους τοποθετείτε, κατά το δυνατό, μέσα σε ένα κλειστό κουτί.
- Για τη μεταφορά πιάστε τις εσοχές λαβής (15) πλάγια στο τραπέζι πριονίσματος.

- Κατά τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου χρησιμοποιείτε μόνο τις διατάξεις μεταφοράς και ποτέ τις διατάξεις προστασίας, τον βραχίονα ολίσθησης ή τη χειρολαβή.