# Transport (se bilde Z)

Før transport av elektroverktøyet må du gjøre følgende:

- Skyv glidearmen (27) helt bakover, og sikre den i denne stillingen.
- Kontroller at dybdestopperen (29) er trykt helt inn og at justerskruen (28) passer gjennom utsparingen uten å berøre dybdestopperen når glidearmen beveges.
- Før glidearmen ned til transportsikringen (30) kan trykkes helt inn
- Skyv sagbordforlengelsene (7) helt inn.
- Still inn en vertikal gjæringsvinkel på 0°, og stram spennhåndtaket (13).
- Drei sagbordet (37) mot venstre til stoppunktet, og stram låseknotten (11).
- Bind strømledningen sammen med borrelåsen (74).
- Fjern alle tilbehørsdelene som ikke kan monteres fast på elektroverktøyet.
- Legg ubenyttede sagblad helst i en lukket beholder under transport.
- For transport holder du i håndtakene (15) på sidene på sagbordet.

- Ved transport av elektroverktøyet må du bare bruke transportinnretningene, aldri beskyttelsesinnretningene, glidearmen eller håndtaket .