# A függőleges sarkalószög beállítása

A függőleges sarkalószöget egy 47°-os tartományban (a bal oldalon) és egy 47°-os tartományban (a jobb oldalon) lehet beállítani.

A gyakrabban használt sarkalószögek gyors és preciz beállítására a 0°, 22,5°, 45° és 47° szögeknél ütközők vannak elhelyezve.

##

- Húzza teljesen ki a bal oldali beállítható (5) ütközősínt.
- Lazítsa ki a (13) szorítófogantyút.
- Forgassa el balra a (27) siklókart a (1) fogantyúnál fogva, amíg a (32) szögkijelző a kívánt függőleges sarkalószöget mutatja.
- Tartsa a (27) siklókart ebben a helyzetben és ismét húzza meg szorosra a (13) szorítófogantyút.
  A szorító fogantyú szorítóerejét úgy kell beállítani, hogy az a siklókart bármely függőleges sarkalószög mellett biztonságosan rögzítse.

##

- Húzza egészen ki a jobb oldali (5) beállítható ütközősínt.
- Lazítsa ki a (13) szorítófogantyút.
- Billentse a 0°-helyzetből kissé balra a (27) siklókart a (1) fogantyúnál fogva és forgassa el a (38) forgatógombot, amíg a kívánt függőleges sarkalószög tartomány kijelzésre kerül.
- Forgassa el jobbra a (27) siklókart a (1) fogantyúnál fogva, amíg a (20) szögkijelző a kívánt függőleges sarkalószöget mutatja.
- Tartsa a (27) siklókart ebben a helyzetben és ismét húzza meg szorosra a (13) szorítófogantyút.
  A szorító fogantyú szorítóerejét úgy kell beállítani, hogy az a siklókart bármely függőleges sarkalószög mellett biztonságosan rögzítse.

##

Ahhoz, hogy a függőleges 0°-os standard sarkalószöget ismét könnyen be lehessen állítani, a (38) forgatógomb a bal oldali függőleges sarkalószög tartományban bepattan. |

- Forgassa át a (27) siklókart a jobb oldal felől a 0°-helyzeten túl.

##

- Húzza ki teljesen mindkét beállítható (5) ütközősín hosszabbítót.
- Lazítsa ki a (13) szorítófogantyút.
- Billentse a 0°-helyzetből kissé balra a (27) siklókart a (1) fogantyúnál fogva és forgassa el a (38) forgatógombot, amíg a kívánt függőleges sarkalószög tartomány kijelzésre kerül.
- Forgassa el a (27) siklókart a (1) fogantyúnál fogva balra vagy jobbra, amíg a (32) vagy a (20) szögmérő a kívánt függőleges sarkalószöget jelzi.
- Tartsa a (27) siklókart ebben a helyzetben és ismét húzza meg szorosra a (13) szorítófogantyút.
  A szorító fogantyú szorítóerejét úgy kell beállítani, hogy az a siklókart bármely függőleges sarkalószög mellett biztonságosan rögzítse.

##

Húzza teljesen ki és forgassa el 90-kal a (33) beállítógombot. Ezután forgassa el a (27) siklókart a (1) fogantyúnál fogva, amíg a siklókar jól hallhatóan bepattan a helyére.