# A vízszintes sarkalószög beállítása

## Vízszintes standard-sarkalószög beállítása (lásd a H ábrát)

A gyakrabban használt sarkalószögek gyors és precíz beállítására a fűrészasztalon a (14) szögeknél bevágások vannak előirányozva:

balra | jobbra
--- | ---
0°
45°; 31,6°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 31,6°; 45°; 60°

- Oldja ki a (11) rögzítőgombot, ha az meg van szorítva.
- Húzza ki ehhez a (12) kart, és fordítsa el a (37) fűrészasztalt a kívánt bevágás eléréséig balra vagy jobbra.
- Ismét engedje el a kart. A karnak ekkor érezhetően be kell pattannia a bevágásba.
- Húzza meg ismét szorosra a (11) rögzítőgombot.

## Tetszőleges vízszintes sarkalószög beállítása (lásd a I ábrát)

A vízszintes sarkalószöget egy 52°-os tartományban (a bal oldalon) és egy 60°-os tartományban (a jobb oldalon) lehet beállítani.

- Oldja ki a (11) rögzítőgombot, ha az meg van szorítva.
- Húzza meg a (12) kart és nyomja ezzel egyidejűleg meg a (10) reteszelő kapcsot, amíg az bepattan az erre előirányzott horonyba. Ezzel a fűrészasztalt szabadon lehet mozgatni.
- Forgassa el a fűrészasztalt (37) a rögzítőgombnál fogva balra vagy jobbra, amíg a (57) szögmérő a kívánt vízszintes sarkalószöget jelzi.
- Húzza meg ismét szorosra a (11) rögzítőgombot.
- A (12) kar reteszelésének feloldásához (ha szabványos sarkalószögeket akar beállítani) húzza ismét fel a kart.
  A (10) reteszelő kapocs visszaugrik az eredeti helyzetébe és a (12) kar ismét bepattanhat a (14) hornyok egyikébe.