# Skifte sagblad (se bilde c1−c4)

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

- Bruk vernehansker ved montering av sagbladet. Berøring av sagbladet medfører fare for skader.

Bruk kun sagblad med en maksimal godkjent hastighet som er høyere enn elektroverktøyets tomgangsturtall.

Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene som er angitt i denne bruksanvisningen og som er kontrollert jf. EN 847‑1 og tilsvarende markert.

Bruk kun sagblad som anbefales av elektroverktøy-produsenten og som er egnet for det materialet du vil bearbeide. Dette hindrer overoppheting av sagtennene under sagingen.

## Demontering av sagbladet

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Skru opp låseskruen (41) for hånd til stangen (42) kan henge fritt ned.
- Løsne festeskruen (43) (ca. 2 omdreininger) med unbrakonøkkelen (4 mm) (16).
  Ikke skru skruen helt ut.
- Løsne festeskruen (44) (ca. 6 omdreininger) med unbrakonøkkelen (4 mm) (16).
  Ikke skru skruen helt ut.
- Trekk dekselet (45) forover og ned fra festeskruen (44).
- Svin pendelvernedekselet (4) bakover, og hold det i denne stillingen.
- Heng stangen (42) med et hull over festeskruen (44).
  Slik holdes vernedekselet i åpen stilling.
- Drei unbrakoskruen (47) med unbrakonøkkelen ( mm) (16), og trykk samtidig på spindellåsen (46) til denne går i lås.
- Hold spindellåsen (46) inntrykt, og skru ut unbrakoskruen (47) med urviseren (venstregjenger!).
- Ta av spennflensen (48).
- Ta ut sagbladet (39).

## Montering av sagbladet

- Ved montering må du passe på at tennenes skjæreretning (pilretning på sagbladet) stemmer overens med pilretningen på vernedekselet!

Om nødvendig må alle deler som skal monteres rengjøres før innbyggingen.

- Sett det nye sagbladet på den indre spennflensen (49).

- Sett på spennflensen (48) og unbrakoskruen (47). Trykk på spindellåsen (46) til den låses, og stram unbrakoskruen mot urviseren.
- Løsne stangen (42) fra festeskruen (44), og før pendelvernedekselet (4) ned igjen.
- Skyv dekselet (45) under festeskruen (44) igjen.
- Stram festeskruene (44) og (43) igjen.
- Skyv stangen (42) tilbake til opprinnelig posisjon, og stram låseskruen (41) igjen for hånd.