# Tăiere cu ferăstrăul

##

- Împinge complet spre înapoi braţul culisant (27) şi blochează-l în această poziţie.
  Asigură-te că limitatorul de reglare a adâncimii (29) este împins complet în interior şi că, la deplasarea braţului culisant, şurubul de reglare (28) trece prin degajare fără a atinge limitatorul de reglare a adâncimii.
- Fixează ferm piesa de prelucrat în funcţie de dimensiunile acesteia.
- Dacă este necesar, reglează unghiul de înclinare dorit (în plan orizontal şi/sau vertical).
- Porneşte scula electrică.
- Coboară lent braţul culisant (27) cu mânerul (1).
- Debitează cu avans uniform piesa de prelucrat.
- Deconectează scula electrică şi aşteaptă ca pânza de ferăstrău să se oprească complet.
- Ridică lent braţul culisant (27).

##

- Prindeţi ferm de mâner scula electrică atât înainte de pornire, cât şi pe întreaga durată a procesului de tăiere. În timpul debitării, efectuaţi o mişcare controlată cu braţul culisant. Într-un moment de neatenţie, braţul culisant cu deplasare extrem de uşoară poate provoca răniri grave.

- Deblochează braţul culisant (27).
  Verifică, trăgând afară şi apoi împingând înapoi braţul culisant (27), dacă întregul mecanism de culisare este funcţional.
- Fixează ferm piesa de prelucrat în funcţie de dimensiunile acesteia.
- Dacă este necesar, reglează unghiul de înclinare dorit (în plan orizontal şi/sau vertical).
- Trage braţul culisant (27) cu mânerul (1) la o parte de pe şina opritoare (6) până când pânza de ferăstrău ajunge în faţa piesei de prelucrat.
- Porneşte scula electrică.
- Coboară lent braţul culisant (27) cu mânerul (1).
- Acum împinge braţul culisant (27) în direcţia şinei opritoare (6) şi debitează cu avans uniform piesa de prelucrat.
- Deconectează scula electrică şi aşteaptă ca pânza de ferăstrău să se oprească complet.
- Ridică lent braţul culisant (27).

##

Pentru debitarea uşoară la aceeaşi lungime a pieselor de prelucrat, poţi utiliza limitatorul de reglare a lungimii (35) (accesoriu).

Poţi monta limitatorul de reglare a lungimii pe ambele părţi ale prelungirii mesei de lucru pentru ferăstrău (7).

- Desfiletează şurubul de blocare (34) şi ridică limitatorul de reglare a lungimii (35) deasupra şurubului de fixare (61).
- Strânge din nou ferm şurubul de blocare (34).
- Reglează lungimea dorită a prelungirii mesei de lucru pentru ferăstrău (7).

##

Limitatorul de reglare a adâncimii trebuie deplasat atunci când debitaţi o canelură sau când doriţi să utilizaţi un distanţier.

- Basculaţi în exterior limitatorul de reglare a adâncimii (29).
- Rabataţi braţul culisant (27) cu mânerul (1) în poziţia dorită.
- Rotiţi şurubul de reglare (28) până când capătul acestuia atinge limitatorul de reglare a adâncimii (29).
- Ridicaţi lent braţul culisant (27).

##

Atunci când tai piese de prelucrat îndoite sau rotunde, acestea trebuie asigurate în mod special împotriva alunecării. La linia de tăiere nu trebuie să existe niciun spaţiu, cât de mic, între piesa de prelucrat, şina opritoare şi masa de lucru pentru ferăstrău.

Dacă este necesar, va trebui să confecţionezi suporturi speciale.