# Priprema za rad

##

Dugi radni komadi se moraju na slobodnom kraju podložiti ili podupreti.

Sto za testerisanje može pomoću produžetaka za sto (7) da se poveća nalevo ili nadesno.

- Sklopite steznu polugu (50).
- Izvucite produžetak stola za testerisanje (7) do željene dužine (maksimalno 250 mm).
- Za fiksiranje produžetka stola za testerisanje, ponovo pritisnite steznu polugu (50) ka spolja.

##

Prilikom sečenja testerom horizontalnih i/ili vertikalnih uglova iskošenja, u zavisnosti od pravca reza, graničnu šinu koja se pomera levo ili desno (5) morate da izvučete odnosno da je sasvim uklonite.

Vertikalni ugao iskošenja | Horizontalni ugao iskošenja |
--- | --- | ---
0°–47° (levo) | ≤ 44° (desno/levo) | Otpustite zavrtanj za blokadu (51). Do kraja izvucite levu podesivu graničnu šinu (5).
0°–47° (levo) | ≥ 45° (desno/levo) | Otpustite zavrtanj za blokadu (51). Do kraja izvucite levu podesivu graničnu šinu (5). Podignite uvis podesivu šinu graničnika. Uklonite zavrtanj za blokadu (51).
0°–47° (desno) | ≤ 44° (desno/levo) | Otpustite zavrtanj za blokadu (51). Do kraja izvucite desnu podesivu graničnu šinu (5). Podignite uvis podesivu šinu graničnika.
0°–47° (desno) | ≥ 45° (desno/levo)

##

Klizajući mehanizam klizne poluge (27) je u fabrici unapred podešen i nije prigušen pri isporuci električnog alata.

Možete podesiti prigušenje klizajućeg mehanizma individualno na prigušivaču (52):

tvrdo – kontrolisani radni pokreti;

meko – brzo presecanje testere.

- Odvrnite oba zavrtnja za podešavanje (53) šestougaonim ključem (4 mm) (16) za mekše prigušenje
- ili
- jače stegnite oba zavrtnja za podešavanje (53) za tvrđe prigušenje.

##

Radi obezbeđivanja optimalne bezbednosti pri radu morate uvek čvrsto pritegnuti radni komad.
Ne obrađujte radne komade koji su suviše mali za pritezanje.

- Čvrsto pritisnite radni komad na granične šine (6) i (5).
- Stavite isporučenu stegu (18) u predviđene otvore (54).
- Odvrnite leptir zavrtanj i prilagodite stegu radnom komadu. Ponovo zavrnite leptirasti zavrtanj.
- Zavrnite navojnu šipku (56) i tako fiksirajte radni komad.

### Odvrtanje radnog komada

- Za otpuštanje stege okrećite navojnu šipku (56) u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu.