# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Tutamak
(2) | Açma/kapama şalteri emniyeti
(3) | Koruyucu kapak
(4) | Pandül koruma kapağı
(5) | Konumu ayarlanabilir dayama rayı
(6) | Dayama rayı
(7) | Testere tezgahı uzatması
(8) | Montaj delikleri
(9) | Yerleştirme plakası
(10) | Kilitleme kancası
(11) | İstenen gönye açısı için sabitleme topuzu (yatay)
(12) | Gönye açısı ön ayarı kolu (yatay)
(13) | İstenen gönye açısı için germe tutamağı (dikey)
(14) | Standart gönye açıları için çentikler (yatay)
(15) | Tutamak girintileri
(16) | İç altıgen anahtar (6 mm/4 mm)
(17) | İç altıgen anahtar (2 mm)
(18) | Vidalı işkence
(19) | Kayar makara
(20) | Sağ gönye açısı aralığı için açı göstergesi (0° ile 47° arası) (dikey)
(21) | Talaş itici
(22) | Talaş atma yeri
(23) | Emme adaptörü
(24) | Kayma mekanizması sıkıştırma kolu
(25) | Lazer uyarı etiketi
(26) | Lazer koruma kapağı
(27) | Kayar kol
(28) | Derinlik mesnedi ayar vidası
(29) | Derinlik mesnedi
(30) | Taşıma emniyeti
(31) | Gönye açısı ölçeklendirmesi (dikey)
(32) | Sol gönye açısı aralığı için açı göstergesi (47° ile 0° arası) (dikey)
(33) | 22,5° gönye açısı için ayar düğmesi (dikey)
(34) | Boylamasına dayanak noktası kilitleme vidası
(35) | Boylamasına dayanak noktası
(36) | Gönye açısı ölçeklendirme (yatay)
(37) | Testere tezgahı
(38) | Gönye açısı aralığı ayarı için döner topuz (dikey)
(39) | Testere bıçağı
(40) | Lazer ışını çıkış deliği
(41) | Pandül koruma kapağı kol mekanizması kilitleme vidası
(42) | Pandül koruma kapağı kol mekanizması
(43) | Ön sabitleme vidası (Kapak/pandül koruma kapağı)
(44) | Arka sabitleme vidası (Kapak/pandül koruma kapağı)
(45) | Kapak
(46) | Mil kilidi
(47) | Testere bıçağı sabitlemesi için iç altıgen vida
(48) | Sıkma flanşı
(49) | İç bağlama flanşı
(50) | Testere tezgahı uzatması sıkıştırma kolu
(51) | Ayarlanabilir dayama rayı için kilitleme vidası
(52) | Amortisör
(53) | Amortisör ayar vidaları
(54) | Vidalı işkence delikleri
(55) | Kelebek vida
(56) | Dişli kol
(57) | Gönye açısı göstergesi (yatay)
(58) | Açma/kapama şalteri
(59) | Lazer açma/kapama şalteri (kesme hattı işareti)
(60) | Yerleştirme plakası vidaları
(61) | Boylamasına dayanak noktası sıkma vidası
(62) | Lazer koruma kapağı vidası
(63) | Lazer konumlandırma ayar vidası (hizalama)
(64) | Lazer montaj plakası tespit vidası
(65) | Lazer gövdesi sabitleme vidası
(66) / (67) / (68) | 0° temel ayarı için ayar vidası (dikey gönye açısı)
(69) | 45° temel ayarı için ayar vidası (sol dikey gönye açısı)
(70) | 45° temel ayarı için ayar vidası (sağ dikey gönye açısı)
(71) | Gönye açısı ölçeklendirmesi ayar vidası (yatay)
(72) | Açı göstergesi vidası (yatay)
(73) | İstenen gönye açısı için sıkma tutamağı sıkma kuvveti için vida (dikey)
(74) | Cırt cırtlı tutturma bandı