# Вертикальды еңіс бұрышын реттеу

Көлденең қисайту бұрышын 47° (сол жақтық) мен 47° (оң жақтық) аралығында реттеу мүмкін.

Жиі қолданатын еңіс бұрышын жылдам және нақты реттеу үшін 0°, 22,5°, 45° және 47° бұрыштары үшін тіреуіштер қолданылады.

##

- Сол жақ жылжымалы тіреуіш планканы (5) толық сыртқа тартыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (13) босатыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) қол тұтқасынан (1) ұстап, бұрыш индикаторы (32) қажетті тік еңіс бұрышын көрсеткенше солға қайырыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) осы күйде ұстап, қысқыш тұтқаны (13) қайта бекітіңіз.
  Қысқыш тұтқаның қысу күші кез келген тік еңіс бұрышында жылжымалы тұтқаның күйін бекем ұстауы керек.

##

- Оң жақ жылжымалы тіреуіш планканы (5) толық сыртқа тартыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (13) босатыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) қол тұтқасынан (1) ұстап, 0° күйінен аздап солға аударыңыз және бұрау тетігін (38) қажетті тік еңіс бұрышының диапазоны көрсетілгенше бұраңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) қол тұтқасынан (1) ұстап, бұрыш индикаторы (20) қажетті еңіс бұрышын көрсеткенше оңға қайырыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) осы күйде ұстап, қысқыш тұтқаны (13) қайта бекітіңіз.
  Қысқыш тұтқаның қысу күші кез келген тік еңіс бұрышында жылжымалы тұтқаның күйін бекем ұстауы керек.

##

Вертикальд стандартты 0° еңіс бұрышын оңай қайта реттеу үшін бұрау тетігін (38) сол вертикальды еңіс бұрышының диапазонында тіреледі. |

- Жылжымалы тұтқаны (27) оң жақтан 0° күйінен өткізіп қайырыңыз.

##

- Екі жылжымалы тіреуіш планканы (5) толығымен сыртқа тартыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (13) босатыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) қол тұтқасынан (1) ұстап, 0° күйінен аздап солға аударыңыз және бұрау тетігін (38) қажетті тік еңіс бұрышының диапазоны көрсетілгенше бұраңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) қол тұтқасынан (1) ұстап, бұрыш индикаторы (32) немесе (20) қажетті тік еңіс бұрышын көрсеткенше солға немесе оңға қайырыңыз.
- Жылжымалы тұтқаны (27) осы күйде ұстап, қысқыш тұтқаны (13) қайта бекітіңіз.
  Қысқыш тұтқаның қысу күші кез келген тік еңіс бұрышында жылжымалы тұтқаның күйін бекем ұстауы керек.

##

Реттеу түймешесін (33) сыртқа толығымен тартып 90°-ке бұраңыз. Сосын жылжымалы тұтқаны (27) қолтұтқадан (1) жылжымалы тұтқа естіліп тірелгенше қайырыңыз.