# Yksittäisosien asennus

- Poista varovasti kaikki toimitukseen kuuluvat osat pakkauksistaan.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit sähkötyökalusta ja mukana toimitetuista tarvikkeista.

## Lukkonupin asennus (katso kuva a)

- Ruuvaa lukkonuppi (11) asiaankuuluvaan reikään, joka on vivun (12) yläpuolella.

- Kiristä lukkonuppi (11) aina kunnolla paikalleen ennen sahausta. Sahanterä saattaa muuten kallistua työkappaleessa.