# Arbeitsvorbereitung

##

Lange Werkstücke müssen am freien Ende unterlegt oder abgestützt werden.

Der Sägetisch kann mithilfe der Sägetischverlängerungen (7) nach links und rechts vergrößert werden.

- Klappen Sie den Klemmhebel (50) nach innen.
- Ziehen Sie die Sägetischverlängerung (7) bis zur gewünschten Länge nach außen (maximal 250 mm).
- Zur Fixierung der Sägetischverlängerung drücken Sie den Klemmhebel (50) wieder nach außen.

##

Beim Sägen von horizontalen und/oder vertikalen Gehrungswinkeln müssen Sie je nach Schnittrichtung die linke oder rechte verstellbare Anschlagschiene (5) nach außen ziehen bzw. ganz entfernen.

vertikaler Gehrungswinkel | horizontaler Gehrungswinkel |
--- | --- | ---
0°– 47° (links) | ≤ 44° (rechts/links) | Lösen Sie die Arretierschraube (51). Ziehen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (5) ganz nach außen.
0°– 47° (links) | ≥ 45° (rechts/links) | Lösen Sie die Arretierschraube (51). Ziehen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (5) ganz nach außen. Heben Sie die verstellbare Anschlagschiene nach oben weg. Entfernen Sie die Arretierschraube (51).
0°– 47° (rechts) | ≤ 44° (rechts/links) | Lösen Sie die Arretierschraube (51). Ziehen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene (5) ganz nach außen. Heben Sie die verstellbare Anschlagschiene nach oben weg.
0°– 47° (rechts) | ≥ 45° (rechts/links)

##

Der Gleitmechanismus des Gleitarms (27) ist werkseitig voreingestellt und ist bei Auslieferung des Elektrowerkzeugs nicht gedämpft.

Sie können die Dämpfung des Gleitmechanismus individuell am Dämpfer (52) einstellen:

hart – kontrolliertere Arbeitsbewegungen;

weich – schnelle Sägeschnitte.

- Lösen Sie die beiden Stellschrauben (53) mit dem Innensechskantschlüssel (4 mm) (16) für eine weichere Dämpfung
- oder
- ziehen Sie die beiden Stellschrauben (53) fester an für eine härtere Dämpfung.

##

Zur Gewährleistung einer optimalen Arbeitssicherheit müssen Sie das Werkstück immer festspannen.
Bearbeiten Sie keine Werkstücke, die zu klein zum Festspannen sind.

- Drücken Sie das Werkstück fest gegen die Anschlagschienen (6) und (5).
- Stecken Sie die mitgelieferte Schraubzwinge (18) in eine der dafür vorgesehenen Bohrungen (54).
- Lösen Sie die Flügelschraube und passen Sie die Schraubzwinge dem Werkstück an. Ziehen Sie die Flügelschraube wieder fest.
- Ziehen Sie die Gewindestange (56) fest an und fixieren Sie somit das Werkstück.

### Werkstück lösen

- Zum Lösen der Schraubzwinge drehen Sie die Gewindestange (56) gegen den Uhrzeigersinn.