# Seguro para el transporte (ver figura A)

El seguro para el transporte (30) le permite un manejo más fácil de la herramienta eléctrica al transportarla a diferentes lugares de aplicación.

## Desenclavamiento del seguro de la herramienta eléctrica (posición de trabajo)

- Presione el brazo deslizante (27) por la empuñadura (1) ligeramente hacia abajo para liberar el seguro para el transporte (30).
- Tire del seguro para el transporte (30) totalmente hacia fuera.
- Guíe lentamente hacia arriba el brazo deslizante (27).

## Enclavamiento del seguro de la herramienta eléctrica (posición de transporte)

- Deslice el brazo deslizante (27) totalmente hacia atrás y fíjelo en esta posición.
- Mueva el brazo deslizante hacia abajo, hasta que el seguro de transporte (30) se pueda empujar completamente hacia adentro.

Indicaciones adicionales: ver Transporte (ver figura Z)