# Symboler

De efterfølgende symboler kan være af betydning for dit el-værktøj. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af el-værktøjet.

Symboler og deres betydning
| Klasse 1 Laserprodukt til forbrugere
| Hold hænderne væk fra saveområdet, når el-værktøjet kører. Hvis du berører savklingen, kan du komme til skade.
| Brug støvmaske.
| Brug sikkerhedsbriller.
| Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse.
| Farligt område! Hold så vidt muligt hænder, fingre og arme væk fra dette område.
| Undgå at få fingrene ind mellem de bevægelige dele på glidearmen. Fingrene kan komme i klemme, så du kommer alvorligt til skade.
| Vær opmærksom på savklingens diameter (savklingediameter D, bordiameter d). Huldiameteren d skal passe til værktøjsspindlen, og der må ikke forekomme slør. Hvis det er nødvendigt at anvende et reduktionsstykke, skal du sikre, at reduktionsstykket er dimensioneret til stamklingetykkelsen og savklingens huldiameter samt værktøjsspindlens diameter. Anvend så vidt muligt det reduktionsstykke, der følger med savklingen. Savklingens diameter D skal svare til oplysningerne på symbolet. Se også under "Mål på egnede savklinger" i kapitlet "Tekniske data".
| El-værktøjet må kun transporteres ved at tage fat i de afmærkede steder (fordybningerne i grebet) eller i transportgrebet.
| Bær aldrig el-værktøjet i glidearmens håndgreb.
| Tænding af laser
| Spændegreb åbnet: Der kan indstilles lodrette geringsvinkler. Spændegreb lukket: Den lodrette geringsvinkel, der er indstillet på glidearmen, bevares.
| Viser de enkelte skridt, som skal gennemgås for at indstille den lodrette geringsvinkel. 1. Løsn spændegrebet 2. Sving glidearmen let til venstre 3. Indstil det ønskede lodrette geringsvinkelområde på knoppen
| Indstilling af lodrette geringsvinkelområder på drejeknoppen:
| Hældning af savklingen til venstre (45° til 0°)
| Hældning af savklingen til højre (0° til 45°)
| Glidearmens samlede svingområde (–47° til +47°)