# Priprava na delo

##

Dolge obdelovance je treba na prostem koncu podložiti ali podpreti.

S pomočjo podaljškov (7) lahko rezalno mizo razširite v levo in desno.

- Vpenjalno ročico (50) premaknite navznoter.
- Podaljšek rezalne mize (7) izvlecite do želene dolžine (največ 250 mm).
- Vpenjalno ročico (50) znova potisnite navzven, da pritrdite podaljšek rezalne mize.

##

Pri žaganju vodoravnih in/ali navpičnih zajeralnih kotov je treba glede na smer rezanja izvleči oziroma povsem odstraniti levo ali desno premično prislonsko letev (5).

navpični zajeralni kot | vodoravni zajeralni kot |
--- | --- | ---
0°–47° (levo) | ≤ 44° (desno/levo) | Odvijte blokirni vijak (51). Levo premično prislonsko letev (5) izvlecite do konca.
0°–47° (levo) | ≥ 45° (desno/levo) | Odvijte blokirni vijak (51). Levo premično prislonsko letev (5) izvlecite do konca. Dvignite premično prislonsko letev. Odstranite blokirni vijak (51).
0°–47° (desno) | ≤ 44° (desno/levo) | Odvijte blokirni vijak (51). Desno premično prislonsko letev (5) izvlecite do konca. Dvignite premično prislonsko letev.
0°–47° (desno) | ≥ 45° (desno/levo)

##

Drsni mehanizem drsne roke (27) je tovarniško prednastavljen in pri dobavi električnega orodja ni ublažen.

Blaženje drsnega mehanizma lahko nastavite ločeno na blažilniku (52):

trdo – kontrolirano premikanje med delom;

mehko – hitro žaganje.

- Oba nastavitvena vijaka (53) nekoliko odvijte s šestrobim ključem (4 mm) (16) za mehkejše blaženje
- ali
- oba nastavitvena vijaka (53) bolj zategnite za trdejše blaženje.

##

Da zagotovite optimalno varnost pri delu, morate obdelovanec vedno trdno vpeti.
Ne obdelujte obdelovancev, ki so premajhni za vpenjanje.

- Obdelovanec močno pritisnite na prislonski letvi (6) in (5).
- Priloženi primež (18) vstavite v eno od za to predvidenih izvrtin (54).
- Odvijte krilni vijak in prilagodite spono obdelovancu. Nato spet privijte krilni vijak.
- Navojno ročico (56) močno privijte in tako čvrsto vpnite obdelovanec.

### Sprostitev obdelovanca

- Za sprostitev spone zavrtite navojni drog (56) v nasprotni smeri urnega kazalca.