# Grundeinstellungen prüfen und einstellen

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
Dazu benötigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezialwerkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeit schnell und zuverlässig aus.

##

Hinweis: Zum Testen der Laserfunktion muss das Elektrowerkzeug an die Stromversorgung angeschlossen sein.

- Betätigen Sie während des Justierens des Lasers (z.B. beim Bewegen des Werkzeugarms) niemals den Ein-/Ausschalter. Ein unabsichtliches Starten des Elektrowerkzeugs kann zu Verletzungen führen.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (37) bis zur Einkerbung (14) für 0°. Der Hebel (12) muss spürbar in die Einkerbung einrasten.

### Überprüfen (siehe Bild T1)

- Zeichnen Sie auf ein Werkstück eine gerade Schnittlinie.
- Führen Sie den Gleitarm (27) mit dem Handgriff (1) langsam nach unten.
- Richten Sie das Werkstück so aus, dass die Zähne des Sägeblatts mit der Schnittlinie fluchten.
- Halten Sie das Werkstück in dieser Position fest und führen Sie den Gleitarm langsam wieder nach oben.
- Spannen Sie das Werkstück fest.
- Schalten Sie die Laserstrahlen mit dem Schalter (59) ein.

Die Laserstrahlen müssen auf der gesamten Länge links und rechts im selben Abstand von der aufgezeichneten Schnittlinie auf dem Werkstück sein, auch wenn der Gleitarm nach unten geführt wird.

### Laserschutzkappe entfernen (siehe Bild T2)

- Lösen Sie die zwei Schrauben (62) der Laserschutzkappe (26) mit dem Innensechskantschlüssel (4 mm) (16).
  Hinweis: Um die vordere Schraube der Laserschutzkappe zu erreichen, müssen Sie den Gleitarm etwas nach unten schwenken, bis der Innensechskantschlüssel durch einen der Schlitze der Pendelschutzhaube gesteckt werden kann.

### Einstellen der Bündigkeit (siehe Bild T3)

- Entfernen Sie die Laserschutzkappe (26).

1. Einstellen des rechten Laserstrahls:

- Drehen Sie die hintere Stellschraube (63) mit dem Innensechskantschlüssel (17), bis der rechte Laserstrahl auf der gesamten Länge mit der aufgezeichneten Schnittlinie auf dem Werkstück bündig ist.
  Dabei wird der linke Laserstrahl mitbewegt.

Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegt den Laserstrahl von links nach rechts, eine Drehung im Uhrzeigersinn bewegt den Laserstrahl von rechts nach links.

2. Einstellen des linken Laserstrahls:

- Drehen Sie die vordere Stellschraube (63) mit dem Innensechskantschlüssel (17), bis der linke Laserstrahl denselben Abstand zur aufgezeichneten Schnittlinie auf dem Werkstück hat wie der rechte Laserstrahl.

Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegt den Laserstrahl von links nach rechts, eine Drehung im Uhrzeigersinn bewegt den Laserstrahl von rechts nach links.

- Befestigen Sie die Laserschutzkappe (26) wieder.

### Einstellen der Parallelität (siehe Bild T4)

- Entfernen Sie die Laserschutzkappe (26).
- Lösen Sie die Befestigungsschraube (64) (ca. 1–2 Umdrehungen) mit dem Innensechskantschlüssel (17). Drehen Sie die Schraube nicht ganz heraus.
- Verschieben Sie die Montageplatte des Lasers nach rechts oder links, bis die Laserstrahlen auf der gesamten Länge mit der aufgezeichneten Schnittlinie auf dem Werkstück parallel sind.
- Halten Sie die Montageplatte des Lasers in dieser Position und ziehen Sie die Befestigungsschraube (64) wieder fest.
- Überprüfen Sie nach dem Einstellen erneut die Bündigkeit mit der Schnittlinie. Richten Sie gegebenenfalls die Laserstrahlen mit den Stellschrauben (63) noch einmal aus.
- Befestigen Sie die Laserschutzkappe (26) wieder.

### Einstellen der seitlichen Abweichung beim Bewegen des Gleitarms (siehe Bild T5)

- Entfernen Sie die Laserschutzkappe (26).
- Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben (65) (ca. 1–2 Umdrehungen) mit dem Innensechskantschlüssel (17).
  Drehen Sie die Schrauben nicht ganz heraus.
- Verschieben Sie das Gehäuse des Lasers nach rechts oder links, bis die Laserstrahlen beim Abwärtsbewegen des Gleitarms nicht mehr seitlich abweichen.
- Überprüfen Sie nach dem Einstellen erneut die Bündigkeit mit der Schnittlinie. Richten Sie gegebenenfalls die Laserstrahlen mit den Stellschrauben (63) noch einmal aus.
- Halten Sie das Gehäuse des Lasers in dieser Position und ziehen Sie die Befestigungsschrauben (65) wieder fest.
- Befestigen Sie die Laserschutzkappe (26) wieder.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (37) bis zur Einkerbung (14) für 0°. Der Hebel (12) muss spürbar in die Einkerbung einrasten.

### Überprüfen (siehe Bild U1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und stellen Sie sie auf den Sägetisch (37).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sägeblatt (39) auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild U2)

- Lösen Sie den Spanngriff (13).
- Lösen Sie die beiden Stellschrauben (66) (mindestens 1 Umdrehung) mit einem Steckschlüssel (10 mm).
- Lösen Sie die Stellschraube (68) (ca. 3 Umdrehungen) mit dem Innensechskantschlüssel (4 mm) (16).
- Drehen Sie die Stellschraube (67) mit dem Innensechskantschlüssel (4 mm) (16) so weit ein oder heraus, bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Ziehen Sie den Spanngriff (13) wieder fest. Danach ziehen Sie zuerst die Stellschraube (68) und dann die Stellschrauben (66) wieder fest.

Falls die Winkelanzeiger (32) und (20) nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit den 0°-Marken der Skala (31) sind, lösen Sie die Befestigungsschrauben der Winkelanzeiger mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und richten die Winkelanzeiger entlang den 0°-Marken aus.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (37) bis zur Einkerbung (14) für 0°. Der Hebel (12) muss spürbar in die Einkerbung einrasten.
- Ziehen Sie die linke verstellbare Anschlagschiene (5) ganz nach außen.
- Lösen Sie den Spanngriff (13) und schwenken Sie den Gleitarm am Handgriff (1) bis zum Anschlag nach links (45°).

### Überprüfen (siehe Bild V1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 45° ein und stellen Sie sie auf den Sägetisch (37).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sägeblatt (39) auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild V2)

- Drehen Sie die Stellschraube (69) mit einem Gabelschlüssel (8 mm) so weit ein oder heraus, bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Ziehen Sie den Spanngriff (13) wieder fest.

Falls die Winkelanzeiger (32) und (20) nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit den 45°-Marken der Skala (31) sind, überprüfen Sie zuerst noch einmal die 0°-Einstellung für den vertikalen Gehrungswinkel und die Winkelanzeiger. Dann wiederholen Sie die Einstellung des vertikalen 45°-Gehrungswinkels.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (37) bis zur Einkerbung (14) für 0°. Der Hebel (12) muss spürbar in die Einkerbung einrasten.
- Ziehen Sie die rechte verstellbare Anschlagschiene (5) ganz nach außen.
- Lösen Sie den Spanngriff (13).

Kippen Sie den Gleitarm am Handgriff (1) aus der 0°-Position leicht nach links und drehen Sie den Drehknauf (38), bis der rechte vertikale Gehrungswinkelbereich angezeigt wird. |

- Schwenken Sie den Gleitarm am Handgriff (1) bis zum Anschlag nach rechts (45°).

### Überprüfen (siehe Bild W1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 135° ein und stellen Sie sie auf den Sägetisch (37).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sägeblatt (39) auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild W2)

- Drehen Sie die Stellschraube (70) mit einem Gabelschlüssel (8 mm) so weit ein oder heraus, bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Ziehen Sie den Spanngriff (13) wieder fest.

Falls die Winkelanzeiger (32) und (20) nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit den 45°-Marken der Skala (31) sind, überprüfen Sie zuerst noch einmal die 0°-Einstellung für den vertikalen Gehrungswinkel und die Winkelanzeiger. Dann wiederholen Sie die Einstellung des vertikalen 45°-Gehrungswinkels.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (37) bis zur Einkerbung (14) für 0°. Der Hebel (12) muss spürbar in die Einkerbung einrasten.

### Überprüfen (siehe Bild X1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und legen Sie sie zwischen Anschlagschiene (6) und Sägeblatt (39) auf den Sägetisch (37).

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sägeblatt (39) auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild X2)

- Lösen Sie alle vier Stellschrauben (71) mit dem Innensechskantschlüssel (4 mm) (16) und verdrehen Sie den Sägetisch (37) zusammen mit der Skala (36), bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger (57) nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (36) ist, lösen Sie die Schraube (72) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und richten den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.

##

Die Klemmkraft des Spanngriffs (13) kann nachgestellt werden.

### Überprüfen

- Die Klemmkraft des Spanngriffs muss die Stellung des Gleitarms bei jedem beliebigen vertikalen Gehrungswinkel sicher halten.

### Einstellen

- Lösen Sie den Spanngriff (13).
- Drehen Sie die Stellschraube (73) mit einem Steckschlüssel (17 mm) gegen den Uhrzeigersinn, um die Klemmkraft zu verringern oder drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Klemmkraft zu erhöhen.
- Stellen Sie einen vertikalen Gehrungswinkel ein, ziehen Sie den Spanngriff (13) wieder fest und überprüfen Sie, ob die gewünschte Klemmkraft erreicht wurde.