# პროფილური თამასების დამუშავება

პროფილური თამასები შეიძლება დამუშავდეს ორი სხვადასხვა ხერხით:

ნამზადების პოზიციონირება | იატაკის თამასა | ჭერის თამასა
--- | --- | ---
მიდგმულია საბჯენების სახაზავთან |  |
განთავსებული ერთ სიგრძეზე სახერხ მაგიდაზე |  |

გარდა ამისა, ხერხვა შეიძლება შესრულდეს პროფილური თამასის სიგანიდან გამომდინარე გაჭიმვით, ან მის გარეშე.

შეასრულეთ საცდელი ხერხვა (ჰორიზონტალური და/ან ვერტიკალური ჭრის კუთხით) ყოველთვის ჯერ მერქანის ნარჩეენებზე (მონაჭრებზე).