# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

##

- Чтобы включить электроинструмент сначала передвиньте блокиратор выключателя (2) в среднее положение, а затем удерживайте выключатель (58) нажатым.

Указание: Из соображений безопасности выключатель (58) не может быть зафиксирован и при работе следует постоянно нажимать на него.

##

- Для выключения отпустите выключатель (58).

##

Электронная система ограничения пускового тока ограничивает мощность при включении электроинструмента и дает возможность работы от розетки на 16 А.

Указание: если электроинструмент сразу после включения работает с полным числом оборотов, вышли из строя ограничитель пускового тока и защита от повторного пуска. Электроинструмент нужно немедленно отправить в сервисную мастерскую.