# Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la salute. Il contatto oppure l’inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell’operatore oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.
Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato, protezione per legno). Materiale contenente amianto deve essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta per il materiale.
- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.
- Si consiglia di portare una mascherina protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali da lavorare.

- Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro. Le polveri si possono incendiare facilmente.

L’aspirazione polvere/aspirazione trucioli può venire bloccata da polvere, trucioli oppure da pezzetti rotti del pezzo in lavorazione.

- Spegnere l’elettroutensile ed estrarre il connettore di rete dalla presa di corrente.
- Attendere che la lama si sia completamente arrestata.
- Individuare la causa del bloccaggio ed eliminarla.

## Sistema di aspirazione esterno

Per aspirare, è possibile collegare all’adattatore di aspirazione (23) anche un tubo flessibile per aspiratore (Ø 35 mm).

- Collegare il tubo flessibile per aspiratore con l’adattatore di aspirazione (23).

L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavorare.

Utilizzare un aspiratore speciale, qualora occorra aspirare polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene o asciutte.

## Pulizia dell’adattatore per l’aspirazione

Per garantire un’aspirazione ottimale della polvere, l’adattatore di aspirazione (23) deve essere pulito regolarmente.

- Rimuovere l’adattatore per l’aspirazione (23), ruotandolo, dall'espulsione trucioli (22).
- Rimuovere frammenti del pezzi in lavorazione e trucioli.
- Ruotandolo premere nuovamente l’adattatore per l’aspirazione sull’espulsione dei trucioli fino a quando lo stesso scatta in posizione sull’anello di fissaggio dell’espulsione dei trucioli.