# مشخصات فنی

اره مورب کشویی |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
توان ورودی نامی | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
ولتاژ نامی | V | ‎240–230‎ | 110 | ‎240–230‎ | 220
فرکانس | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
محدودیت جریان برق راه اندازی |  | ● | – | ● | ●
نوع لیزر | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | ‎< 0,39‎ | ‎< 0,39‎ | ‎< 0,39‎ | ‎< 0,39‎
کلاس لیزر |  | 1 | 1 | 1 | 1
وزنA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
کلاس ایمنی |  | / II | / II | / II | / II
ابعاد تیغه های اره مناسب |
قطر تیغه اره D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
ضخامت تیغه اره | mm | 2,6−1,7 | 2,6−1,7 | 2,6−1,7 | 2,6−1,7
حداکثر عرض برش | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
قطر سوراخ d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

ابعاد مجاز برای قطعه کار رجوع کنید به ابعاد مجاز برای قطعات کار

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.