# Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais

## Ajustar ângulos de meia-esquadria padrão horizontais (ver figura H)

Para o ajuste rápido e preciso de ângulos de meia-esquadria horizontais usados frequentemente, existem entalhes (14) na mesa de serrar:

esquerda | direita
--- | ---
0°
45°; 31,6°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 31,6°; 45°; 60°

- Solte o manípulo de fixação (11), caso este esteja apertado.
- Puxe a alavanca (12) e rode a mesa de serrar (37) para a esquerda ou para a direita até ao entalhe desejado.
- Solte novamente a alavanca. A alavanca deve engatar percetivelmente no entalhe.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (11).

## Ajustar quaisquer ângulos de meia-esquadria horizontais (ver figura I)

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado numa faixa de 52° (lado esquerdo) a 60° (lado direito).

- Solte o manípulo de fixação (11), caso este esteja apertado.
- Puxe a alavanca (12) e pressione em simultâneo o grampo de travamento (10), até que este encaixe na ranhura prevista para o efeito. Com isto a mesa de serrar move-se livremente.
- Rode a mesa de serrar (37) pelo manípulo de fixação para a esquerda ou para a direita, até que o indicador de ângulo (57) indique o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (11).
- Para soltar novamente a alavanca (12) (para ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais padrões) é necessário puxar a alavanca para cima.
  O grampo de travamento (10) salta para a posição inicial e a alavanca (12) pode engatar novamente nos entalhes (14).