# Szállítási rögzítő (lásd a A ábrát)

A (30) szállítási biztosító megkönnyíti az elektromos kéziszerszám szállítási kezelését a különböző alkalmazási helyekre való szállításnál.

## Az elektromos kéziszerszám kibiztosítása (munkavégzési helyzet)

- Nyomja kissé lefelé a (27) sikúkart a (1) fogantyúnál fogva, hogy tehermentesítse a (30) szállítási biztosítót.
- Húzza egészen ki a (30) szállítási biztosítót.
- Vezesse lassan felfelé a (27) siklókart.

## Az elektromos kéziszerszám biztosítása (szállítási helyzet)

- Tolja egészen hátra a (27) siklókart, majd ebben a helyzetben reteszelje.
- Vezesse annyira lefelé a siklókart, hogy a (30) szállítási biztosítót egészen be lehessen nyomni.

További tájékoztató: lásd Szállítás (lásd a Z ábrát)