# Настройка горизонтального угла распила

## Установка стандартного горизонтального угла распила (см. рис. H)

Для быстрой и точной настройки часто используемых горизонтальных углов распила на пильном столе предусмотрены насечки (14):

слева | справа
--- | ---
0°
45°; 31,6°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 31,6°; 45°; 60°

- Отпустите ручку фиксирования (11), если она затянута.
- Оттяните рычаг (12) и поверните пильный стол (37) до нужной насечки влево или вправо.
- Отпустите рычаг. Рычаг должен войти в зацепление на насечке.
- Затяните ручку фиксирования (11).

## Настройка произвольного горизонтального угла распила (см. рис. I)

Горизонтальный угол распила можно регулировать в диапазоне от 52° (слева) до 60° (справа).

- Отпустите ручку фиксирования (11), если она затянута.
- Потяните рычаг (12) и одновременно прижмите фиксирующий зажим (10), чтобы он зашел в зацепление в предусмотренный для этого паз. Это позволит пильному столу свободно перемещается.
- Поверните пильный стол (37) за ручку фиксирования налево или направо так, чтобы указатель угла распила (57) указывал требуемый горизонтальный угол распила.
- Затяните ручку фиксирования (11).
- Чтобы снова ослабить рычаг (12) для настройки стандартных горизонтальных углов распила), потяните рычаг вверх.
  Фиксирующий зажим (10) возвращается в свое исходное положение, а рычаг (12) может снова войти в зацепление на насечках (14).