# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

##

- За включване на електроинструмента първо преместете блокировката (2) до средата и след това натиснете пусковия прекъсвач (58) и го задръжте натиснат.

Указание: Поради съображения за сигурност пусковият прекъсвач (58) не може да бъде застопорен във включено положение и по време на работа трябва да бъде държан натиснат.

##

- За изключване отпуснете пусковия прекъсвач (58).

##

Електронната система за ограничаване на пусковия ток ограничава мощността при включване на електроинструмента и позволява захранването му да се извършва от мрежи с предпазители 16 А.

Указание: Ако веднага след включване електроинструментът започва да работи на максимални обороти, са повредени модулът за ограничаване на пусковия ток и защитата от повторен пуск. Електроинструментът трябва да се изпрати незабавно в оторизиран сервиз за електроинструменти.