# Profil çıtalarının işlenmesi

Profil çıtaları iki şekilde işleyebilirsiniz:

İş parçasının pozisyonlanması | Zemin çıtaları (süpürgelikler) | Tavan çıtaları (kartonpiyerler)
--- | --- | ---
Dayama rayına dayalı |  |
Testere tezgahı üzerinde yatar durumda |  |

Ayrıca profil çıtanın genişliğine bağlı olarak kesme işini çekme hareketiyle veya çekme hareketi olmadan yapabilirsiniz.

Ayarlanan gönye açısını (yatay ve/veya dikey) daima bir atık tahta üzerinde deneyin.