# Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo električnega orodja. Simbole in njihov pomen si zapomnite. Pravilna razlaga simbolov vam pomaga, da lahko električno orodje bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen
| Razred 1 Laserski izdelek, namenjen potrošnikom
| Med delovanjem električnega orodja z rokami ne segajte v območje žaganja. Pri stiku z žaginim listom obstaja nevarnost poškodbe.
| Nosite masko za zaščito proti prahu.
| Nosite zaščitna očala.
| Uporabljajte zaščito za sluh. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
| Nevarno območje! Dlani, prstov in rok ne približujte temu območju.
| S prsti ne segajte med premične dele poteznega mehanizma. Mehanizem vam lahko stisne prste in jih hudo poškoduje.
| Upoštevajte ustrezne dimenzije žaginega lista (premer žaginega lista D, premer odprtine d). Premer odprtine d se mora povsem ujemati z vretenom orodja. Če potrebujete reducirni obroč, morajo njegove dimenzije ustrezati debelini osnovne plošče, premeru odprtine žaginega lista in premeru vretena orodja. Uporabite reducirne obroče, ki so priloženi žaginemu listu. Premer žaginega lista D se mora ujemati z navedbo na simbolu. Glejte tudi „Dimenzije primernih žaginih listov“ v poglavju „Tehnični podatki“.
| Pri transportu držite električno orodje samo za namenska mesta (vdolbine ročaja) ali za transportni ročaj.
| Nikoli ne prenašajte električnega orodja za ročaj poteznega mehanizma.
| Vklop laserja
| Vpenjalni ročaj odprt: Lahko se nastavijo vertikalni zajeralni koti. Vpenjalni ročaj zaprt: Nastavljen navpični zajeralni kot drsne roke ostane zadržan.
| Prikazuje posamezne korake za nastavitev navpičnega zajeralnega kota. 1. Sprostite vpenjalni ročaj 2. Potezni mehanizem obrnite rahlo v levo 3. Nastavite navpično območje zajeralnega kota na vrtljivem gumbu
| Nastavitev navpičnih območij zajeralnega kota na vrtljivem gumbu:
| Nagib žaginega lista v levo (45° do 0°)
| Nagib žaginega lista v desno (0° do 45°)
| Celotno obračalno območje poteznega mehanizma (–47° do +47°)