# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.

##

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

- Elektrikli el aletini çalıştırmak için önce açma emniyetini (2) ortaya getirin ve daha sonra açma/kapatma şalterine (58) basın ve şalteri basılı tutun.

Not: Güvenlik nedenleriyle açma/kapama şalteri (58) kilitlenemez, çalışma esnasında sürekli olarak basılı tutulmalıdır.

##

- Aleti kapatmak için açma/kapama şalterini (58) bırakın.

##

Elektronik ilk hareket akımı sınırlandırması başlangıç anında elektrikli el aletinin performansını sınırlandırır ve 16 A’lık sigorta ile çalışma olanağı sağlar.

Not: Elektrikli el aleti açıldıktan hemen sonra tam devir sayısı ile çalışıyorsa ilk hareket akımı sınırlandırması ve yeniden başlatma emniyeti arızalı demektir. Elektrikli el aleti zaman geçirmeden müşteri servisine gönderilmelidir.