# Montage von Einzelteilen

- Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ihrer Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Packmaterial vom Elektrogerät und vom mitgelieferten Zubehör.

## Feststellknauf montieren (siehe Bild a)

- Schrauben Sie den Feststellknauf (11) in die entsprechende Bohrung oberhalb des Hebels (12).

- Ziehen Sie den Feststellknauf (11) vor dem Sägen immer fest an. Das Sägeblatt kann sich sonst im Werkstück verkanten.