# Simboli

I seguenti simboli possono essere molto importanti per l’utilizzo dell’elettroutensile in dotazione. È importante imprimersi bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato. Un’interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l’elettroutensile.

Simboli e relativi significati
| Prodotti laser di consumo classe 1
| Non avvicinare le mani alla zona di taglio quando l’elettroutensile è in funzione. In caso di contatto con la lama, vi è rischio di lesioni.
| Indossare una mascherina antipolvere.
| Indossare occhiali protettivi.
| Indossare protezioni per l’udito. L’effetto del rumore può provocare la perdita dell’udito.
| Area di pericolo! Mantenere il più distanti possibile da tale zona le mani, le dita e le braccia.
| Non introdurre le dita tra le parti mobili del braccio scorrevole. Le dita possono venire schiacciate e riportare ferite gravi.
| Prestare attenzione alle dimensioni della lama (Diametro della lama D, diametro di foratura d). Il diametro di foratura d deve combaciare perfettamente con l’alberino portautensile e deve essere senza gioco. Se è necessario utilizzare riduzioni, accertarsi che le dimensioni della riduzione siano adatte allo spessore del corpo lama, al diametro di foratura della lama e al diametro dell’alberino portautensile. Utilizzare possibilmente le riduzioni fornite in dotazione con la lama. Il diametro della lama D deve corrispondere al dato riportato sul simbolo. Vedere anche «Dimensioni per lame idonee» al capitolo «Dati tecnici».
| Per il trasporto afferrare l’elettroutensile esclusivamente ai punti contrassegnati sullo stesso (profili di presa) oppure all’impugnatura per il trasporto.
| Non trasportare mai l’elettroutensile afferrandolo alla impugnatura del braccio scorrevole.
| Attivazione del laser
| Leva di blocco aperta: possono essere regolati angoli obliqui verticali. Leva di blocco chiusa: viene mantenuto l’angolo obliquo verticale regolato del braccio scorrevole.
| Indica le singole operazioni per la regolazione dell’angolo obliquo verticale. 1. Rilasciare la leva di blocco 2. Orientare il braccio scorrevole leggermente verso sinistra 3. Impostare il range desiderato dell’angolo obliquo verticale mediante l’apposita manopola per la regolazione
| Regolare il range dell’angolo obliquo verticale mediante l’apposita manopola per la regolazione:
| Inclinazione lama verso sinistra (da 45° a 0°)
| Inclinazione lama verso destra (da 0° a 45°)
| Range di rotazione complessivo del braccio scorrevole (da –47° a +47°)