# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σταθερό φαλτσοπρίονο Radial |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Ονομαστική ισχύς | W | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.800
Ονομαστική τάση | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης |  | ● | – | ● | ●
Τύπος λέιζερ | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Κατηγορία λέιζερ |  | 1 | 1 | 1 | 1
ΒάροςA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II | / II | / II
Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους |
Διάμετρος πριονόδισκου D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Πάχος βασικού στελέχους | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Μέγιστο πλάτος κοπής | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Διάμετρος οπής d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Επιτρεπόμενες διαστάσεις του επεξεργαζόμενου κομματιού βλέπε Επιτρεπτόμενες διαστάσεις του επεξεργαζόμενου καμματιού

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.